**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia**

**I. Nazwa zamówienia:**

**Drenaż odwodnieniowy budynku kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie drenażu odwodnieniowego budynku kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie wraz z opracowaniem koniecznej dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, w tym w szczególności z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmować będzie:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń i opinii administracyjnych, z zapewnieniem projektanta i kierownika budowy uprawnionych do odpowiednio projektowania i kierowania robotami przy zabytkach,
2. Rozebranie utwardzeń budynku kościoła z kostki granitowej w pasie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych wraz z odkryciem ścian na głębokość około 1,5 m,
3. Wykonanie szczegółowej inspekcji całości kanalizacji deszczowej poprzez całkowite jej odsłonięcie, sprawdzenie głębokości jej ułożenia, przebiegu, spadków oraz szczelności w złączach wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
4. Wykonanie okapnika z blachy ocynkowanej umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych ze ścian zewnętrznych budynku,
5. Prace renowacyjne odsłoniętej ściany fundamentowej zewnętrznej - zakres prac

naprawczych:

* ręczne i mechaniczne usunięcie luźnych nawarstwień,
* usunięcie uszkodzonego spoinowania ścian ( w tym ew. wtórnego, wykonanego

z zapraw o wysokim oporze dyfuzyjnym),

* oczyszczenie cegieł,
* naprawa i uzupełnienie ewentualnych ubytków cegieł i spoin,

1. Ułożenie folii tłoczonej na powierzchni odkrytych ścian,
2. Zasypanie wykopów liniowych żwirową warstwą filtracyjną do poziomu terenu,
3. Odtworzenie rozebranych utwardzeń, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej bez wykonywania obrzeża trawnikowego,
4. Dokumentacja powykonawcza oraz przeprowadzeniem procedury odbiorowej,
5. Wywóz urobku wraz z utylizacją.